Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года №\_\_\_

**О внесении изменений**

**в постановление Правительства Ленинградской области**

**от 10 апреля 2018 года № 119**

Правительство Ленинградской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 10 апреля 2018 года № 119 «О материально-техническом обеспечении противопожарной службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Ленинградской области А. Дрозденко

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Правительства  Ленинградской области  от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. №\_\_\_\_ |

Изменения,

которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 10 апреля 2018 года № 119

«О материально-техническом обеспечении противопожарной службы Ленинградской области

Государственной противопожарной службы»

1. В преамбуле слова «от 5 декабря» заменить словами «от 25 декабря».
2. В Приложении 1 (Нормы обеспечения пожарной и вспомогательной техникой, специальным оборудованием и имуществом противопожарной службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы):

раздел 4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « 4. Вспомогательная техника | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Легковой оперативно-служебный автомобиль (АОС) | Шт. | 7 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Легковой автомобиль | Шт. | 7 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Грузопассажирский автомобиль на базе типа Газель или эквивалент | Шт. | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4.4 | Пассажирский автобус на базе типа ПАЗ или эквивалент | Шт. | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Микроавтобус на базе типа ГАЗель или эквивалент | Шт. | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4.6 | Автомобиль с цистерной для воды емкостью 8 и более тонн на базе типа КАМАЗ или эквивалент | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 4.7 | Мастерская техобслуживания автомобилей на базе ГАЗ, ЗИЛ или эквивалент | Шт. | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Автомобиль штабной на базе грузового автомобиля или автобуса (АШ) | Шт. | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.9 | Трактор с комплектом навесного оборудования типа "Беларус» или эквивалент | Шт. | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.10 | Противопожарный комплекс на базе трактора с прицепом | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.11 | Автопогрузчик | Шт. | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Автомобильный кран грузоподъемностью 10 и более тонн | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.13 | Гусеничный вездеход типа МТ-ЛБВ, ГТ-Т, МТ-Т или эквивалент | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.14 | Снегоуборщик | Шт. | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |

»;

раздел 9 дополнить пунктами 9.86 – 9.98 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | | | | | | | | | | | |
| 9.86 | Ручной инструмент пожарного(спасателя) типа Hooligan Tool или эквивалент | Шт. | 7 |  |  | 4 | 4 |  |  | 3 |  |
| 9.87 | Разветвление типа Р4-89 или эквивалент | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9.88 | Водосборник типа ВС-89 или эквивалент | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9.89 | Рукавная головка переходная 89х150 мм | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9.90 | Ранцевая установка пожаротушения типа «Игла или эквивалент | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 9.91 | Штурмовая лестница | Шт. | 7 |  |  | 1 – на пожарную автоцистерну;  5 – на пожарную автолестницу | | | | 3 |  |
| 9.92 | Лестница - «Палка» | Шт. | 7 |  |  | 1 – на пожарную автоцистерну | | | | |  |
| 9.93 | Пожарные рукава напорные диаметром 89мм, либо 150 мм, длиной 20 метров. | Шт. | по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9.94 | Дымосос или нагнетатель воздуха | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 9.95 | Установка для сушки пожарных рукавов | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 9.96 | Установка для мойки пожарных рукавов | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 9.97 | Станок для ремонта и обслуживания пожарных рукавов | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 9.98 | Стенд для испытания пожарных лестниц и пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования | Шт. | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |

»;

раздел 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «13. Средства газодымозащитной службы | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе | Шт. | 10 | 10 | 5 | 31 | 31 |  |  | 27 |  |
| 13.2 | Проверочное устройство для дыхательного аппарата на сжатом воздухе типа «СКАД – 1», «КУ-9В» или эквивалент | Шт. | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 13.3 | Компрессор для зарядки воздушных баллонов типа "Bauer" или эквивалент | Шт. | 7 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| 13.4 | Комплекс учебно-тренировочный | Шт. | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13.5 | Баллон к дыхательному аппарату в комплекте с чехлом | Шт. | 10 | 20 | 10 | 62 | 62 |  |  | 54 |  |
| 13.6 | Сигнализатор неподвижного состояния звена ГДЗС | Шт. | 7 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |
| 13.7 | Комплекс «Маяк спасателя» | Комплектов | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 13.8 | Самоспасатель фильтрующий капюшонного типа | Шт. |  | 10 |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |
| 13.9 | Спасательное устройство к дыхательному аппарату | Шт. | 10 | 10 | 5 | 31 | 31 |  |  | 27 |  |

»;

примечания к Приложению дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Автомобильная техника, указанная в разделах 1, 2, 3, пунктов 4.1 и 4.8, должна иметь цвето-графическую раскраску в соответствии с действующими утвержденными стандартами для пожарных и (или) аварийно-спасательных автомобилей, а также должна быть оборудована специальными звуковыми и световыми сигналами.

7. Обеспечение пожарных частей I, II и V типов автомобилем с цистерной (пункт 4.6.), производится за счет автоцистерны пожарной (п.1.1.). Нормы обеспечения пожарных частей по п. 1.1, при этом сокращаются на одну автоцистерну пожарную».

3. В Приложении 2 (Нормы снабжения вещевым имуществом и защитными средствами работников противопожарной службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы):

в графе 6 пункта 2.1 слова «При количестве пожаров по подразделению более 100 в год - срок носки три года. При количестве пожаров более 200 в год - срок носки два года» заменить словами «При количестве пожаров по району выезда пожарной части до 100 в год – срок носки три года, 100 и более в год – срок носки два года»;

в пункте 2.6:

в графе 4 цифру «30» заменить на цифру «50»;

в графе 6 слова «Работники, имеющие допуск на право работы в непригодной для дыхания среде» заменить словами «100 проц. Численности работников, допущенных в установленном порядке к работам по тушению пожаров»;

в пункте 2.10:

в графе 2 слово «летний» исключить;

в графе 4 цифру «2» заменить цифрой «1»;

пункт 2.11 исключить.